trafo T 3 – BEZ Bratislava – v. č. 117 112

spojení Dy1 – 1000 kVA

22/0,4 kV, 26,2/1443 A

r. v. 1969, váha 4000 kg

sběrnicový přívod

trafo T 4 – BEZ Bratislava – v. č. 132 548

spojení Dy1 – 1000 kVA

22/0,4 kV, 26,2/1443 A

r. v. 1969, váha 4000 kg

sběrnicový přívod

Podružná trafostanice

Transfotmátor typ aTO 374/22, spojení Dy 1, provedení ONAN, výkon 630 kVA, I1=16,5 A, I2=910 A, uk =6,03 V, rok výroby 1978, inhibovaný olej 610 kg.

Připojení podružné rozvodny VN je ze vstupní VN rozvodny dvěma kabely ANKTOYPV 3x240 v délce 420 m z kobek č. 8 a 9 stávající vstupní TS, která je připojena na dvojité venkovní vedení distribuční soustavy ČEZu 2x22kV

VN kabelový rozvod je připojen za měřením a je v majetku LDS