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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce 

Doplnění solitérních dřevin na území zámeckého parku a lesoparku ve Zruči nad Sázavou
Místo

ZRUČ NAD SÁZAVOU
Stupeň dokumentace 
DPS
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CÍL PROJEKTU

Doplnění solitérních stromů navazuje na projekt „Obnovu veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou, který byl realizován v letech 2011-2014. V zájmových lokalitách zámecký park a lesopark došlo lokálně k uvolnění některých míst. Proluky většinou vznikly pokácením havarijních, suchých nebo napadených stromů. Hlavním cílem je doplnění těchto proluk výsadbou solitérních stromů. Výsadba nové generace odolných stromů postupně nahradí odcházející jedince.
Charakteristika území

Řešené území se nachází v historickém jádru města Zruče nad Sázavou, v okolí zámku. Zámek tvoří významnou místní dominantu zvlněné krajiny Středočeské krajiny. Na objekt zámku navazuje přírodně krajinářský park a lesopark. Lesopark leží západně od zámeckého parku a bezprostředně a je důležitým pěším tahem mezi západní částí města a zručským náměstím. Pozemek leží téměř v rovině a je vymezen ulicí Okružní, Zručským dvorem, zámeckým parkem a strmým svahem vedoucím k řece Sázavě na jižní hranici předmětného území. Celý areál je hojně využíván, především ke krátkodobé rekreaci či sportovním aktivitám.
koncepce ŘEŠENÍ 
Rozmístění nových výsadeb vychází z celkové kompozice přírodně krajinářského parku a historické koncepce. Umístění výsadeb a navržený sortiment byl konzultován se zástupcem NPÚ Ing. Rudlem. Důraz byl kladen především na propojení se stávajícími vegetačními skupinami a původní kompozicí. Sortiment nově navržených dřevin vychází ze rovněž specifických místních podmínek. Vybrány jsou především listnaté dřeviny a jejich kultivary domácího původu či některé osvědčené introdukované druhy. V některých partiích jsou doplněny jehličnaté druhy nebo solitérní keře.
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájení realizace je závislé na průběhu hodnocení projektu a výběrového řízení na dodavatele prací. 
Předpokládaný průběh:
· 2026 podzim – výsadby dřevin

· 2027 až 2029 – rozvojová péče o výsadby
Technologie zakládání nových vegetačních prvků
Všechny výsadby jsou navrženy podle Standardů péče o přírodu a krajiny SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů. Veškeré pracovní operace související s realizací budou zaznamenávány do stavebního deníku. 
· listnaté stromy 

specifikace výpěstků: listnatý strom se zemním balem, ve velikosti 14-16 cm (obvod kmínku v 1 m), fixace 3 kůly ø min. 7 cm spojené 2x třemi příčkami, uchycení 2x pevným úvazkem (popruhem); velikost výsadbové jámy 0,125 – 0,4 m3, bez výměny půdy, úprava závlahové mísy o ø 1m + mulčovací kůra; ochrana proti korní spále.
· jehličnaté stromy 

specifikace výpěstků: jehličnatý strom se zemním balem, ve velikosti 100-120 cm a 175-200 cm (výška), fixace 1x šikmo zaražený kůl ø min. 7 cm, uchycení 1x pevným úvazkem (popruhem); velikost výsadbové jámy 0,125 – 0,4 m3, bez výměny půdy, úprava závlahové mísy o ø 1m + mulčovací kůra.
· solitérní keře
specifikace výpěstků: solitérní keř v kontejneru ve velikosti 100-120 cm, mulč drcenou kůrou (výška 7 cm), velikost výsadbové jámy pro keř 0,02m3 – 0,03m3, 50% výměnou půdy (rašelina), přihnojení 2x tabletové hnojivo do každé jamky. 

Rostlinný materiál

Pro výsadby bude použit dostatečně vyzrálý “uznaný” rostlinný materiál s upřednostněním rostlin domácí provenience. Vzhledem k specifickým stanovištním podmínkám není možné doporučit použití dřevin především z Nizozemí a Itálie. Listnaté stromy budou vysazeny se zemním balem. Specifikace rostlinného materiálu a výkaz výměr je umístěn v tabulkové části projektu. Sazenice musí splňovat ukazatele jakosti dle ČSN 46 4902. 

Termín založení

S ohledem na specifické podmínky oboru projekt doporučuje provedení založení výsadeb v řádném agrotechnickém termínu - tzn. v období cca 15.3. – 5.5. nebo 15.9.-30.10 (termíny se řídí aktuálním průběhem klimatických podmínek). Výsadby nelze provádět v období s vyššími denními teplotami (nad 250C) a v mrazovém období (pod 30C). Taktéž nelze doporučit provádění výsadeb v období letních přísušků. 

Sítě technického vybavení
Na dotčeném území se vyskytují inženýrské sítě. Před výsadbou budou vytyčeny a umístění jednotlivých dřevin bude přizpůsobeno jejich ochranným pásmům. 
Bezpečnostní opatření v průběhu realizace

Vzhledem k tomu, že návrhy výsadeb jsou situovány do poměrně nekomplikovaných lokalit, není třeba zvláště řešit problematiku bezpečnosti práce. Povinnosti zhotovitele vyplývají z obecně platných předpisů a obecných technologických pravidel.

Nakládání s odpady

V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty kontejnerů, obaly), které zneškodní zhotovitel recyklací v krajním případě skládkováním. V případě úniku olejů či jiných ropných produktů z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy dle dispozic stavbyvedoucího (bezpečný odvoz do spalovny).
PLÁN PÉČE
Plán péče vychází ze Standardů péče o přírodu a krajiny SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů. Veškeré pracovní operace související s údržbou budou zaznamenávány do deníku údržby.
Dokončovací péče

V rámci vlastního založení výsadeb je v projektu počítáno se zajištěním prvotní údržby do „stavu schopného předání“. To představuje nutnou údržbu po založení vegetačních prvků. V tomto období bude prováděna pravidelná zálivka, udržování bezplevelného výsadeb. Taktéž bude provedena výměna uhynulých dřevin. Dokončovací péče je prováděna dodavatelem vegetačních úprav do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla zadavatelem. 
Rozvojová péče 
Slouží k zajištění vegetačních prvků, probíhá od okamžiku předání díla po dobu jednoho roku. Rozvojová péče je součástí projektu a je prováděna dodavatelem. V případě úhynu jsou rostliny nahrazeny. U výsadeb probíhá odeznívání povýsadbového šoku, rostliny začínají aktivně přirůstat. Zálivka bude směřována do jarních měsíců, kdy má největší vliv na růst dřeviny. Zálivka u stromů musí proniknout do kořenového balu a do prostoru výsadbové jámy. Zálivka nesmí probíhat tlakovou vodou, kdy dochází k vymývání půdy a zhoršování fyzikálních vlastností.
Rozvojová péče po dobu 3 let:

	 I. rok
	

	Kontrola funkčnosti kotvení u alejových stromů a případná oprava dřevěného kotvícího systému včetně materiálu
	2x za rok

	Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana
	stálá kontrola

	Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 l/ks 
	8 x za rok

	Údržba bezplevelných výsadbových mís
	2x za rok

	Výchovný řez alejových stromů
	1x za rok

	 II. rok
	

	Kontrola funkčnosti kotvení u alejových stromů a případná oprava dřevěného kotvícího systému včetně materiálu
	2x za rok

	Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana
	stálá kontrola

	Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové stromy 50 l/ks 
	6 x za rok

	Údržba bezplevelných výsadbových mís
	2x za rok

	Výchovný řez alejových stromů
	1x za rok

	 III. rok
	

	Kontrola funkčnosti kotvení u alejových stromů a případná oprava dřevěného kotvícího systému včetně materiálu
	2x za rok

	Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana
	stálá kontrola

	Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové stromy 50 l/ks 
	4 x za rok

	Údržba bezplevelných výsadbových mís
	2x za rok

	Výchovný řez alejových stromů
	1x za rok


Udržovací péče

Poté bude probíhat standardní každoroční údržba. Důležitým úkolem bude monitoring zdravotního stavu sazenic, kontrola úvazků a jejich povolování proti zaškrcování kmínků a provádění výchovný řezů. V případě dlouhodobého sucha bude provedena zálivka. Udržovací péči zajišťuje investor. 
Veškeré kompoziční, druhové, velikostní, jakostní nebo technologické změny oproti projektové dokumentaci je třeba předem projednat a odsouhlasit se zpracovatelem projektu. 

V Přehvozdí, červenec 2026                                                                       Ing. Václav Bažant, Ph.D.       
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